**Przegląd podręcznego sprzętu p. poż., wewnętrznej instalacji hydrantowej,**

**systemu sygnalizacji pożaru, systemu oddymiania oraz oświetlenia awaryjnego.**

Zestawienie dla obiektu w Kup:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Zadanie | Termin wykonania pracy | Ilość | Cena jedn.  netto | Wartość netto | VAT [%] | Wartość brutto |
| 1 | Przegląd centrali systemu sygnalizacji po żaru ESSER | IV 2019– co kwartał | 1 |  |  |  |  |
| 2 | Przegląd czujki optycznej dymu | IV 2019 – raz do roku | 168 |  |  |  |  |
| 3 | Przegląd ROP – ręczny ostrzegacz pożaru | IV 2019 – raz do roku | 9 |  |  |  |  |
| 4 | Przegląd gaśnicy proszkowej GP 2x ABC | IV 2019 – raz do roku | 1 |  |  |  |  |
| 5 | Przegląd gaśnicy proszkowej GP 4x ABC | IV 2019 – raz do roku | 38 |  |  |  |  |
| 6 | Przegląd gaśnicy proszkowej GP 6x ABC | IV 2019 – raz do roku | 11 |  |  |  |  |
| 7 | Przegląd gaśnicy proszkowej GP 6x ABCe | IV 2019 – raz do roku | 1 |  |  |  |  |
| 8 | Przegląd gaśnicy śniegowej GS 5x BC | IV 2019 – raz do roku | 12 |  |  |  |  |
| 9 | Przegląd gaśnicy do sprzętu elektronicznego UGS 2x | IV 2019 – raz do roku | 1 |  |  |  |  |
| 10 | Przegląd hydrantu wewn. DN25/30 z wężem półsztywnym | IV 2019 – raz do roku | 18 |  |  |  |  |
| 11 | Przegląd hydrantu wewn. DN52 z wężem płaskoskładanym | IV 2019 – raz do roku | 3 |  |  |  |  |
| 12 | Przegląd hydrantu zewn. DN80 | IV 2019 – raz do roku | 1 |  |  |  |  |
| 13 | Przegląd drzwi ppoż. stalowych EI30 (z trzymakiem i zworą) | IV 2019 – raz do roku | 35 |  |  |  |  |
| 14 | Przegląd drzwi ppoż. stalowych EI60 (z trzymakiem i zworą) | IV 2019 – raz do roku | 14 |  |  |  |  |
| 15 | Przegląd oświetlenia awaryjnego i kierunkowego | VII 2019 – raz do roku | 159 |  |  |  |  |
| 16 | Przegląd centrali oddymiania D+H | IV 2019 – dwa razy do roku | 4 |  |  |  |  |
| 17 | Przegląd przycisku oddymiania | IV 2019 – dwa razy do roku | 16 |  |  |  |  |
| 18 | Przegląd przycisku przewietrzania | IV 2019 – dwa razy do roku | 4 |  |  |  |  |
| 19 | Przegląd siłownika hydraulicznego | IV 2019 – dwa razy do roku | 4 |  |  |  |  |
| 20 | Przegląd centrali BAZ-2 D+H | IV 2019 – dwa razy do roku | 1 |  |  |  |  |
| **Razem** | | | | |  |  |  |

Zestawienie dla obiektu w Pokoju:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Zadanie | Termin wykonania pracy | Ilość | Cena jedn.  netto | Wartość netto | VAT [%] | Wartość brutto |
| 1 | Przegląd ROP – ręczny ostrzegacz pożaru | I 2020 – raz do roku | 19 |  |  |  |  |
| 2 | Przegląd centrali systemu sygnalizacji pożaru ESSER | IV 2019 – co kwartał | 1 |  |  |  |  |
| 3 | Przegląd czujki dymu | I 2020 – raz do roku | 210 |  |  |  |  |
| 4 | Przegląd gaśnicy proszkowej GP 2x ABC | II 2020 – raz do roku | 3 |  |  |  |  |
| 5 | Przegląd gaśnicy proszkowej GP 4x ABC | II 2020 – raz do roku | 12 |  |  |  |  |
| 6 | Przegląd gaśnicy proszkowej GP 6x ABC | II 2020 – raz do roku | 1 |  |  |  |  |
| 7 | Przegląd hydrantu wewn. DN25/30 z wężem półsztywnym | II 2020 – raz do roku | 5 |  |  |  |  |
| 8 | Przegląd hydrantu wewn. DN25/20 z wężem półsztywnym | II 2020 – raz do roku | 1 |  |  |  |  |
| 9 | Przegląd oświetlenia awaryjnego i kierunkowego | VIII 2019 – raz do roku | 86 |  |  |  |  |
| 10 | Przegląd centrali oddymiania *D+H* | VII 2020 – dwa razy do roku | 1 |  |  |  |  |
| 11 | Przegląd przycisku oddymiania | VII 2020 – dwa razy do roku | 1 |  |  |  |  |
| 12 | Przegląd przycisku przewietrzania | VII 2020 – dwa razy do roku | 1 |  |  |  |  |
| 13 | Przegląd siłownika hydraulicznego | VII 2020 – dwa razy do roku | 1 |  |  |  |  |
| 14 | Przegląd drzwi ppoż. stalowych EI60 (z trzymakiem i zworą) | VIII 2019 – raz do roku | 13 |  |  |  |  |
| **Razem** | | | | |  |  |  |

Wykonawca lub upełnomocniony przedstawiciel: ………………………………………………………

*(podpis)*

…………………….……., dnia …………………..